%DESC Detekce QRS + sorting + eliminace peaku pro dávkové spouštění
FFTF CHANNEL(V1|V2|V3|V4|V5|V6) FREQ(12;36;BANDPASS;ENVELOPE)
SHAPEFINDER CHANNEL(V1|V2|V3|V4|V5|V6) ECGSOURCE(V)
CORRECTPOS CHANNEL(V1|V2|V3|V4|V5|V6)
EXPORTM OVERWRITE DIR(@outputDir) PREFIX(@parentDirFirstPart_)
