DOWNSAMPLE 250
FIR CHANNEL(Xmed|Ymed|Zmed) PARAMS(BP;40;5;25) ENVELOPE
SHAPEFINDER CHANNEL(Xmed|Ymed|Zmed) ECGSOURCE(*)
CORRECTPOS CHANNEL(Xmed|Ymed|Zmed)
CORRECTPOS CHANNEL(Xmed|Ymed|Zmed)
CORRECTPOS CHANNEL(Xmed|Ymed|Zmed)
CORRECTPOS CHANNEL(Xmed|Ymed|Zmed)
SETCACHE CHANNEL(Xmed|Ymed|Zmed) PARAMS(0)
SORTER CHANNEL(Xmed|Ymed|Zmed) 
SAVE @outputDir\@Shortname.h5